Glossário

|  |  |
| --- | --- |
| **Termo, Conceito ou Abreviação** | **Definição** |
| Abraman | Associação Brasileira de manutenção |
| Ação corretiva | Ação implementada para eliminar defeito ou situação indesejada detectada a fim de evitar sua repetição |
| Ação de manutenção | Sequência de atividades elementares de manutenção efetuada |
| Ação preventiva | Ação implementada para eliminar as causas possíveis de uma ou não conformidade, defeito ou situação indesejável |
| Velas de ignição | Dispositivo elétrico que se encaixa à cabeça do cilindro num motor de combustão interna e inflama a mistura comprimida de ar/combustível por meio de uma faísca elétrica. |
| Filtro de óleo | Tem a função de eliminar resíduos e sujeiras no sistema de lubrificação que possam atingir o motor. |
| Pistão | Peça cilíndrica que se move no interior do cilindro dos motores de explosão. |
| Anomalia | Irregularidade, anormalidade |
| Avaria | Perda de capacidade de um item ou equipamento |
| Caixa de câmbio | É um multiplicador de velocidade e pode ser manual ou automática. |
| Caducidade | Usado para explicar o tempo máximo em que os materiais se conservam inalteradas as suas características |
| Suspensão | Responsável pelo sistema de estabilidade do veículo. |
| CM | Sigla usada para justificar parada de equipamentos. |